Curentul electric continuu.Legea lui Ohm
Test
Indicati raspunsul corect !
1.Intensitatea curentului electric printr-un conductor este numeric egala cu:
a.numarul de electroni care trec prin sectiunea transversala a conductorului;
b.sarcina electrica ce trece prin sectiunea transversala a conductorului in unitatea de timp;
c.lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unitatii de sarcina electrica prin conductor;
d.raportul dintre tensiunea la bornele conductorului si rezistenta interna a sursei la care e conectat conductorul.                                                                                                                                                          (0,5p)

2.Tensiunea electromotoare a unui generator electric de curent continuu este numeric egala cu lucrul mecanic necesar pentru deplasarea unitatii de sarcina electrica pozitiva:
a.in intreg circuitul inchis;
b.intre bornele generatorului, in circuitul exterior generatorului;
c.intre bornele generatorului, in circuitul interior generatorului;
d.intre oricare doua puncte ale circuitului exterior.                                                                                      (0,5p)

3.Daca la bornele unui generator care furnizeaza energie electrica unui circuit inchis se conecteaza un voltmetru ideal(cu rezistenta interna infinita), acesta va indica:
a.caderea de tensiune pe rezistenta interna a sursei;
b.tensiunea electromotoare a generatorului;
c.suma dintre tensiunea electromotoare si caderea interioara de tensiune;
d.caderea de tensiune pe circuitul exterior.                                                                                                    (0,5p)



4. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura a marimii  este:


a. ;    b. W;    c. A V;    d.                                                                                                                             (0,5p)

5.Precizati care dintre marimile fizice de mai jos corespunde unei unitati de masura fundamentale in S.I. 
a.rezistenta electrica; b.tensiunea electrica; c.sarcina electrica; d.intensitatea curentului electric.    (0,5p)

6.Proprietatea conductoarelor de a se opune trecerii curentului electric este caracterizata de rezistivitatea electrica. Cresterea rezistivitatii cu temperatura se datoreaza:
a.dilatarii termice a conductorului;
 b.cresterii numarului de electroni din unitatea de volum; 
c.scaderii intensitatii miscarii de agitatie termica a ionilor din nodurile retelei cristaline;  
d.cresterii frecventei ciocnirilor dintre electronii de conductie si ionii din nodurile retelei cristaline. (0,5p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Indicati rezultatul corect alaturi de rezolvarea fiecarei probleme!

7.Un rezistor cu rezistenta electrica constanta este conectat la o sursa a carei tensiune la borne poate fi variata.Cand tensiunea la bornele rezistorului scade de la 12 V la 6V, intensitatea curentului electric:
a.ramane aceeasi;  b.se dubleaza;  c.se mareste de 4 ori;  d.se injumatateste.                                           (1p)



8.Numarul de electroni ce trec prin sectiunea transversala a unui conductor metalic intr-o secunda este  5. Valoarea sarcinii electrice elementare este 1,6 C. Intensitatea curentului stationar ce trece prin conductor este egala cu:
a. 8 A;    b.0,8 A;    c.80 mA;    d.8 mA.                                                                                                                  (1p)


9.Un rezistor de rezistenta electrica R=4 este conectat la bornele unui generator electric cu tensiunea electromotoare E=12V. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea I=2,5A. Rezistenta electrica r a generatorului este:




a. 0,1 ;  b. 0,2  ;  c. 0,8 ;  d. 1.                                                                                                             (1p)







10.Rezistenta electrica a filamentului unui bec electric la 0C are valoarea R=2,5, iar coeficientul de temperatura al rezistivitatii filamentului este  =5.Daca se neglijeaza modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura, rezistenta electrica a filamentului becului la temperatura 2000C este:




a.25 ;    b.27,5;   c.30 ;   d.32,5 .                                                                                                        (1p) 


11.La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r se leaga un consumator a carui rezistenta electrica poate fi variata. Relatia intre intensitatea curentului care il strabate, exprimata in A si tensiunea aplicata la bornele sale, exprimata in V este I=2-0,5U. Tensiunea electromotoare a sursei si rezistenta interna au valorile:




a.2V; 0,5 ;   b.2V; 2 ;    c.4V; 0,5 ;    d.4V; 2 .                                                                                    (1p)




12.Un conductor cilindric de lungime l=31,4cm, rezistivitate electrica =500m si diametrul sectiunii transversale d=1mm este conectat la o tensiune U=100V. Intensitatea curentului ce strabate conductorul are valoarea:
a.5mA;   b.0,5A;   c.1A;   d.2A.                                                                                                                                (1p)
                                                                                                                                                                      oficiu     (1p)




SUCCES!
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