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FIȘĂ DE LUCRU-ELECTROMAGNETISM 

Disciplina Fizica Clasa a X- a

Subiectul I. Încercuiti răspunsul considerat corect: 
A. Magnetul atrage corpurile din:  a )aluminiu şi cupru;   b)fier, cobalt şi nichel;     c)bronz. 
B. Ampermetru se montează: a) în serie şi în paralel;   b)în paralel;      c)în serie.
C. Becul cu incandescenţă a fost descoperit de:  a)Newton;   b)Oersted; c)Faraday; d) Edison.
D. Electronul este: a ) încărcat pozitiv;   b) încărcat negativ;    c ) este neutru din punct de vedere electric.
E. Consumatorul este supratensionat când: a ) tensiunea este egală cu tensiunea nominală;   b) tensiunea este mai mică decât tensiunea nominală;    c ) tensiunea este mai mare decât tensiunea nominală.
Subiectul II. Completeză spaţiile libere din următoarele afirmaţii: 
a. Prin încălzire sau lovire magneţii îşi pierd proprietăţile ………….
b. În jurul oricărui magnet există  un  . . . . . . .  .  .  magnetic. 
c. Prima invenţie bazată pe electromagnetism este ……………
d. Electromagnetul este ansamblul format dintr-o bobină şi un miez ………………      
e. Când un fir electric drept, străbătut de un curent, este plasat într-un câmp magnetic, asupra lui acţionează o forţă numită ………………………...
Subiectul III. Apreciaţi următoarele enunţuri cu adevărat (A) sau fals (F): 
a. Interacţiunile magnetice se produc prin intermediul câmpului magnetic.
b. Efectul magnetic constă în apariţia unui câmp magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent electric.
c. Acul magnetic al unei busole se orientează după direcţia N-V a pământului.
d. Magneţii permanenţi îşi păstrează timp îndelungat proprietăţile magnetice.
e. În antichitate, grecii au găsit roci magnetice în zona Magnesia
Subiectul IV. 
1. Calculează modulul forţei electromagnetice ce acţionează asupra unui fir conductor cu lungimea de 10 cm parcurs de un curent electric de intensitate I=1,2 A, când se află într-un câmp magnetic de inducţie B= 1,5 T. 
2. Calculează modulul forţei electromagnetice ce acţionează asupra unui fir conductor cu lungimea de 10 cm parcurs de un curent electric de intensitate I=1,2 A, când se află într-un câmp magnetic de inducţie B= 1,5 T. 
3. Un conductor rectiliniu de lungime l = 90 cm este situat perpendiculant pe liniile unui câmp magnetic uniform. Știind că prin conductor trece un curent cu intensitatea I = 20 A și că asupra lui acționează o forță de 1,5 N, Să se afle inducția magnetică a acelui câmp.
4. Aflați forța care acționează asupra unui conductor de lungime l = 20 cm , parcurs de un curent cu intensitatea I = 5 A, situat într un câmp magnetic cu inducția magnetică B = 0,5 T, dacă unghiul dintre conductor și vectorul inducție magnetică este de 90°.
5. Asupra unui conductor de lungime l = 0,5 m situat în câmp magnetic uniform cu inducția magnetică B = 0,9 T, perpendicular pe liniile de câmp magnetic acționează o forță F = 1,5 N. Calculează intensitatea curentului electric prin conductor. 
6. Un conductor este străbătut de o sarcină electrică q = 1,5 C , cu viteza V = 25 m/s și inducția B = 0,2 T. Determină modulul forței.
